|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Block** | **Used by** | **Name** | **Block base addresses** | **Size** |
| Main memory | Bootloader | Sector 0 | 0x0800 0000 - 0x0800 3FFF | 16 Kbytes |
| Sector 1 | 0x0800 4000 - 0x0800 7FFF | 16 Kbytes |
| Sector 2 | 0x0800 8000 - 0x0800 BFFF | 16 Kbytes |
| Boot record | Sector 3 | 0x0800 C000 - 0x0800 FFFF | 16 Kbytes |
| Current application | Sector 4 | 0x0801 0000 - 0x0801 FFFF | 64 Kbytes |
| Sector 5 | 0x0802 0000 - 0x0803 FFFF | 128 Kbytes |
| Sector 6 | 0x0804 0000 - 0x0805 FFFF | 128 Kbytes |
| Sector 7 | 0x0806 0000 - 0x0807 FFFF | 128 Kbytes |
| New  application | Sector 8 | 0x0808 0000 - 0x0809 FFFF | 128 Kbytes |
| Sector 9 | 0x080A 0000 - 0x080B FFFF | 128 Kbytes |
| Sector 10 | 0x080C 0000 - 0x080D FFFF | 128 Kbytes |
| Sector 11 | 0x080E 0000 - 0x080F FFFF | 128 Kbytes |
| System memory | | | 0x1FFF 0000 - 0x1FFF 77FF | 30 Kbytes |
| OTP area | | | 0x1FFF 7800 - 0x1FFF 7A0F | 528 bytes |
| Option bytes | | | 0x1FFF C000 - 0x1FFF C00F | 16 bytes |